# ScreenMaking ヘルプ

## 1. 製版までの流れ

1. Mac にマシンを USB ケーブルで接続します。
2. 接続したマシンのモデルをモデル変更ボタンで選択します。
3. 「イメージ」インスペクタでイメージを読み込みます。
4. 「配置」インスペクタで適切な位置にイメージを配置します。
5. マシンの電源が入っていることを確認します。
6. インスペクタ最下部の「イメージを転送」ボタンをクリックするか、ファイルメニューの「製版...」を選択するとマシンにイメージが転送されます。

## 2. イメージファイルのフォーマット

macOS の標準機能を使用してイメージを描画します。PDF, BMP, JPEG, PNG, AI の形式に対応していますが、AI 形式の場合は PDF を含んでいる必要があります。

## 3. UI の解説

### ウインドウ全体

① ツールバー
② プレビューエリア
③ インスペクタ

### ツールバー

① モデル変更ボタン
  マシンのモデルを変更できます。
② メンテナンスボタン
  マシンの状況などを表示します。
③ ヘルプボタン
  このヘルプを表示します。
④ キャンバスサイズ変更ボタン
  キャンバスサイズを選択できます。選択肢はマシンのモデルによって異なります。
⑤ インスペクタボタン
  インスペクタを表示または隠します。

### プレビューエリア

最大プリント／製版可能領域内でのイメージの配置を確認できます。配置したイメージはマウスでドラッグしたりキーボードの矢印キーを押すことで移動することができます。

### インスペクタ

イメージ
  ファイルを選択してイメージを読み込むことができます。
白黒変換
  イメージを白黒に変換するときのパラメータを設定します。「膨張」つまみを変更するとイメージ全体を少し太く／細くすることができます。
配置
  イメージの配置を細かく設定できます。
「イメージを転送」ボタン
  クリックするとイメージがマシンに転送されます。

## 4. 知っていると便利な機能

- 数字を入力するエリアでは計算式を入力できます。例えば、(3*3)+1.5 と入力して return キーを押すと 10.5 として認識されます。
- 数字を入力するエリアではキーボードの ↑↓ を押すことで値を増減できます。このとき shift キーを押しているとさらに大きく増減できます。