                                                                      2022年5月
===============================================================================
RISO Printer Driver for SE9/SE6/RV97x1/SX6 Seriesについて
===============================================================================
                                                           理想科学工業株式会社
             ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
                ご使用になる前に、お読みください。
             ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

 □ ご使用上の注意
 □ 確認されている不具合等について
 □ 使用されるソフトウェアによる制約事項について
 □ 商標
 □ 著作権について

===============================================================================
 □ご使用上の注意
===============================================================================

(1) 必ずご使用のプリンター名の付いたプリンタードライバーをご使用ください。

(2) 印刷機に対して設定可能な最大印刷枚数は９９９９枚です。
    アプリケーションからは、それ以上の印刷枚数設定が可能な場合がありますが、
    必ず９９９９枚以内で設定してください。
    １００００枚以上に設定された場合は、正しい印刷枚数で印刷されません。

(3) 一つの原稿データの中で、用紙のサイズや向きが混在している場合は、用紙の
    サイズと向きが同じページを選択して印刷してください。
    混在しているページを一度に印刷した場合には、正しく印刷されません。

(4) 極端に薄い色に色づけした文字やイラストは、印刷物上に再現（印刷）されない
    ことがあります。
    濃い色に変更してください。

(5) 極端に薄い色に色づけした罫線を印刷した場合に、実線が点線になったり、
    破線のパターンが変わったりして印刷されることがあります。
    罫線の色を濃い色に変更するか線種やパターンを変更してください。

(6) 複数のプリンタードライバーをインストールする場合は、インストール毎に
    コンピューターを再起動してから、次のプリンタードライバーのインストールを
    行ってください。
    再起動を行わずに次のプリンタードライバーをインストールすると、正しく動作
    しない場合があります。

(7) プリンタードライバー、ユーティリティ類の再インストールを行う際には、
    必ず事前にアンインストールを行い、コンピューターを再起動した後に実行して
    ください。
    アンインストール及び再起動を行わなかった場合には、正しくインストール
    できない場合があります。

(8) テストプリントで印刷される、バージョン及びカラー印刷の内容は、Microsoft(R)
    Windows(R)のシステムが表示している内容です。
    プリンタードライバーのバージョンは、[印刷設定]ダイアログ上の[バージョン]タブ
    をご参照ください。

(9) お使いのオペレーティングシステムやアプリケーションによっては、サイズの大きな
    文字が、テキストデータとしてではなくイメージデータ（写真データ）として
    処理される場合があります。
    したがって、大きな文字では、[イメージ処理]タブ内の[強制ベタ]をはじめとした、
    文字を対象とした処理が機能しない場合があります。

(10) 不定形サイズの用紙を指定する場合は、必ずプリンターのプロパティから用紙の
     サイズや向きを変更してください。

(11) ご使用のアプリケーションによってはアプリケーションでプリンタードライバーの
     設定を変更できない場合があります。この場合はプリンタードライバーの
     プロパティの設定とアプリケーションの設定を合わせてください。

(12) [逆光補正]が[ON]になっている場合、写真やイラストの一部に濃度ムラが
     発生する場合があります。
     以下の方法によって現象が軽減する場合があります。
       ・[イメージ処理]タブ内の[網点線数]の数値を小さくする
       ・[逆光補正]と[エッジ強調]を[OFF]にする
     また、原稿全体をビットマップとして出力する機能を備えたアプリケーションの
     場合には、ビットマップとして出力する事で現象が軽減する場合があります。

(13) JPEGやPDFなどブロック毎に圧縮処理を施す様な画像を印刷する場合、
     [逆光補正]を[ON]に設定すると、周期的なブロックノイズが発生する場合が
     あります。
     [逆光補正]を[OFF]にするか、画像の圧縮率を下げてください。

(14) [逆光補正]を[3]以上に設定した場合、写真の白部分に色が付く場合があります。
     [逆光補正]を[2]以下に設定してください。

(15) 高解像度の写真を印刷する場合、[エッジ強調]を[ON]に設定してもほとんど効果が
     ありません。

(16) [連写]など、印面が縮小する機能を使用すると、文字及び罫線の一部が欠ける
     場合があります。

(17) [適用]ボタンがあるダイアログあるいはタブでは、設定内容を変更後、必ず[適用]
     ボタンをクリックして変更内容を適用させてから、次のダイアログあるいはタブへ
     移動してください。
     [適用]ボタンをクリックしないで移動した場合には、設定した内容が有効に
     ならない場合があります。
     
(18) 本機で[自動振分]を有効にしている場合、
    ［自動振分枚数]未満の枚数でプリントし、[出力用紙サイズ]の用紙が連携機の
     トレイに積載されていないときは、所望の印刷物が得られないことがあります。
     この場合は、[出力用紙サイズ]を連携機のトレイに積載されているサイズに
     変更する、または、連携機のトレイに[出力用紙サイズ]の用紙を積載して
     ください。


===============================================================================
 □確認されている不具合等について
===============================================================================

(1) 確認されている不具合等に関しての対策およびその他詳細につきましては、
    当社サポートセンターに問い合わせください。

(2) 一部のアプリケーションでは、点線が印刷されない場合があります。
    点線を太い点線や破線、実線などの、他の線種に変更してください。

(3) 地紋や塗りつぶし、文字の網掛けパターンが画面の表示と印刷物で同一にならない
    場合があります。

(4) [スクリーニング]を[誤差拡散]に設定した場合、写真部にノイズが発生する場合が
    あります。
    その場合は、[スクリーニング]を[網点処理]に設定してください。

(5) 印刷ジョブにオーナー名がセットされない場合があります。これにより、印刷機
    の本体パネルなどに表示されるオーナー名は空白で表示されます。
    プリンタードライバーをインストールした後、以下の操作を一度行って頂くことで、
    上記現象を回避することができます。

     1. [デバイスとプリンター]からプリンタードライバーの[印刷設定]ダイアログ
        を開く。
     2. [OK]ボタンを押下して[印刷設定]ダイアログを閉じる。

===============================================================================
 □使用されるソフトウェアによる制約事項について
===============================================================================

(1) Microsoft Wordにおいて、[印刷]ダイアログの［1枚あたりのページ数］コンボ
    ボックスで[1ページ/枚]以外を指定、かつ、複数部数を指定した場合、
    正しい部数で印刷されなかったり、各ページの画像が重なって印刷されたりする
    ことがあります。
    一部ずつ複数回に分けて印刷してください。

(2) アプリケーションによっては、複数部数印刷時に[部単位で印刷]を[ON/OFF]
    出来ずに、複数部数全てを部単位で印刷してしまう場合があります。
    複数回の製版を行うことになりますので、ご注意ください。

(3) Microsoft Wordで原稿サイズがA4以外のファイルを開き、最初の印刷時に出力用紙
    サイズの設定を[原稿サイズと同じ]以外に設定した場合、設定どおりに拡大/縮小
    が行われない場合があります。
    以下の手順で印刷することで回避できる場合があります。

     1. ご使用の印刷機に応じたプリンタードライバーを選択する。
     2. [プリンターのプロパティ]を開き、プリンタードライバーのプロパティを
        設定後、印刷する。

(4) Microsoft Visio(R)で[周囲余白]を[ON]に設定しても、原稿の右および下部分が
    2mm程度カットされる場合があります。
    以下の手順で印刷することで回避できる場合があります。

     1. [印刷]ダイアログを開き、プリンターのプロパティを開き[周囲余白]を[ON]に
        設定して設定画面を閉じる。
     2. [印刷]ダイアログを閉じる。
     3. 再度、[印刷]ダイアログを開いて印刷を実行する。

(5) Adobe InDesignにおいて、縦原稿・横向き印刷・縦用紙でNアップに設定して
    印刷する場合、縦原稿・縦向き印刷・縦用紙として処理され、面付けされる順番
    がプリンタードライバーのプロパティで設定したものと異なります。

(6) パターンやテクスチャが画面の表示と印刷物で同一にならない場合があります。

(7) Microsoft PowerPoint(R) において、[印刷]ダイアログの[印刷レイアウト]コンボ
    ボックスで、[高品質]にチェックをいれて印刷を実行すると、イラストの一部が
    写真として扱われるため、所望の印刷物が得られない場合があります。
    [高品質]のチェックを外して印刷することをお勧めします。

(8) Microsoft Wordや Microsoft Excel(R) において、半透明を含む
    透過オブジェクトを使用した原稿を、アプリケーションを閉じずに連続して
    印刷すると、一定の印刷物が得られず、印刷するごとに印刷結果が異なります。
    同一データを複数回印刷するときは、印刷するごとにアプリケーションを
    一度閉じてください。

(9) Microsoft Excel 2010において、オブジェクト（文字、イラスト、写真）の一部が
    正しいタイプのオブジェクトとして処理されず、所望の印刷物が得られない場合が
    あります。
    （イラストオブジェクトの一部が写真として処理されるなど。）
    その場合、原稿をPDFデータに変換してから印刷することをお勧めします。

(10) 本製品は、「デスクトップアプリ」に対応しています。
    「Windowsストアアプリ」からは印刷できません。

(11) Adobe Illustrator において、グラデーションがかかったオブジェクトに
     ノイズ(縦線)が印刷される場合があります。
     [逆光補正]と[エッジ強調]を[OFF]にしてください。

(12) Adobe Acrobat、Adobe Acrobat Readerの印刷ダイアログから、[ページ処理]
     グループBox内にある[ページの拡大/縮小]で、[用紙に合わせる]または
     [大きいページを縮小]を指定し、かつ、[自動回転と中央配置]を[ON]にして印刷
     した場合に、写真部分にブロックノイズが発生することがあります。
     [逆光補正]と[エッジ強調]を[OFF]にしてください。

(13) Adobe Acrobat、Adobe Acrobat Readerの印刷ダイアログから、[ページ処理]
     グループBox内にある、[PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]を[ON]にして
     複数ページ原稿を印刷した場合、ページごとにジョブが分割されて、印刷機に
     送られます。
     [PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]を[OFF]にしてください。

(14) Adobe IllustratorとAdobe InDesignにおいて、[ビットマッププリント]に
     チェックを入れた状態、かつ、プリンタードライバー設定の[レイアウト]タブ-
     [フィットページ]にチェックを入れた状態で印刷を実行すると、
     正常に印字されない場合があります。
     その場合、[ビットマッププリント]のチェックを外すか、または、プリンター
     ドライバー設定の[レイアウト]タブ-[フィットページ]のチェックを外して、
     印刷を実行してください。

(15) Windows版Adobe Illustrator において、
     [プリント]ダイアログの[プリンター(U)]で設定した内容が、
     [プリント]ダイアログに一度で反映されない場合があります。
    （例:[原稿サイズ]の[カスタム]で設定した[幅] と [長さ] の値）
     その場合は、再度[プリンター(U)]をクリックし、表示される［印刷］ダイアログで
    ［印刷］をクリックすることで、設定が反映されることがあります。

(16) 一太郎(R)、花子(R)において、網掛けパターンの縦方向にノイズが入る場合が
     あります。その場合は、[逆光補正]と[エッジ強調]を[OFF]に設定してください。

===============================================================================
 □商標
===============================================================================
Microsoft、Windows、Excel、Visio および PowerPointは、米国Microsoft Corporation
の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Acrobat、Illustrator、InDesign および Readerは、Adobe（アドビ社）の
商標です。
『一太郎』、『花子』は株式会社ジャストシステムの登録商標（商標）です。
その他の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

===============================================================================
 □著作権について
===============================================================================
本文の内容の一部または全部を、無断で転載することは固くお断りいたします。

-------------------------------------------------------------------------------
本文の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、
お気づきの点や誤りがございましたら、ご連絡いただきますようお願いいたします。

(C)Copyright 2022 理想科学工業株式会社

SE_Readme-JP_01